[업데이트 내용]
2017.09.29 :
         1. 멀티 모니터 지원
         2. 마우스 커서 모양 동기화(1초가량 지연 동기화됨)

[내부파일 설명]
SERVER\RMI_Server.exe  : 원격제어 중계서버
SERVER\RMI_Relay.exe    : 파일전송 중계서버

CLIENT\RMI_Client.exe    : 원격제어 중계피씨 (원격대기자-원격제어자 사용)
CLIENT\RMI_File.exe         : 파일전송에 사용(RMI_Client에서 호출되어 사용되어짐, 직접 실행하지 마세요 ^^)
CLIENT\RMI_Client.exe    : 원격제어 중계피씨용 설정파일

=======================================================================
RMI 는  (Remote Mun il)의 약자입니다.

테스트용 계정은 user1 이고 비밀번호는 1111입니다.

[서비스 내용]
1. 중계서버를 이용한 원격제어 
   :중계서버를 제외한 다른 클라이언트들은 고정아이피일 필요가 없음.
2. 1대의 원격대기 피씨를 여러대가 붙어서 동시 원격제어가 가능
3. 파일 송수신 가능
4. 화면 차이점만 전송하기때문에 네트웍 대역폭을 적게 먹음.
5. 설치 필요없음.
6. 무료 이용(무제한) 개인/기업

[RMI에서 지원하지 않는부분 혹은 단점]
1. 소리 전송지원 되지 않음
2. UAC에서 알림 팝업창이 뜨지 않게 혹은 낮음으로 설정해줘야 원격지원됨
   (프로그램 내부 로직에 확인창을 띄우고 낮음으로 설정하는 코드가 있으니 직접 제어할 필요가 없음)
3. 30분 간격으로 오른쪽 귀퉁이에 개발 기부금을 알리는 비활성 팝업창을 띄웁니다.
4. 녹화 기능이 없음.
5. 화면잠김 상태에서는 원격지원이 대기상태로 전환, 화면잠김이 풀리면 다시 원격제어가 가능.
6. 듀얼모니터인경우 메인 모니터만 원격보여줌.

[사용방법] 
1. 원격제어 서버아이피 설정하기 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 SERVER_IP에 설정하기 

2. 원격제어 서버 서비스 포트 설정하기 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 SERVER_PORT에 설정하기 

3. 파일전송 서버아이피 설정하기 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 FILE_IP에 설정하기 

4. 파일전송 서버 서비스 포트 설정하기 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 FILE_PORT에 설정하기 

5. 원격대기 전용모드(원격제어를 받는 모드)로 사용할때 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 RUNMODE=SENDER 로 설정 

6. 원격제어 전용모드(원격제어를 하는 모드)로 사용할때 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 RUNMODE=READER 로 설정 

7. 원격제어 받거나 하는 것을 선택하려면 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 RUNMODE 설정부분을 지우거나 #으로 선처리하면 됩니다. 

8. 화면을 더 선명하게 하려면 
RMI_Client.ini에 [CONNECT] 섹션에 PIXELFORMAT 값을 수정하면되고 
8, 24, 32 중에 하나를 선택하면 됩니다. (픽셀값이 커지면 커질수록 주고받는 패킷사이즈가 커짐으로 퍼포먼스는 떨어집니다.)
